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Kielce 31.10.2024
INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW
i zmiana treści Zaproszenia

Dotyczy: postępowania na  „Dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Szkół ZDZ w Kazimierzy Wielkiej oraz w Jędrzejowie.” 

Zamawiający ZDZ w Kielcach w związku z pytaniem, które wpłynęło do ww. postępowania udziela odpowiedzi:
[bookmark: _GoBack]1.	PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie:
…”Dotyczy: 69/ZK/2024/D Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Szkół ZDZ w Kazimierzy Wielkiej oraz w Jędrzejowie.

W zad.2 wprost Państwo przepisali wymagania z oferowanego w internecie monitora Samsung WM85R i WM98R - wymagania wszystkie jednocześnie parametry spełnia tylko ten monitor co jest naruszeniem równej konkurencyjności, takie charakterystyczne zapisy jak 30~81 khz, 594Mhz, 48~75 Khz itd. są niedopuszczalne. https://www.samsung.com/pl/support/model/LH85WMRWLGCXEN/ 
Odpowiedź:
W odpowiedzi na Państwa zgłoszenie pragniemy poinformować, że zgodnie z posiadanymi informacjami, na rynku dostępnych jest kilka modeli monitorów różnych producentów, które spełniają wymagania zawarte w specyfikacji technicznej. Parametry, takie jak zakres synchronizacji poziomej czy częstotliwości zegara pikseli, nie są wyłączną cechą jednego modelu, co zapewnia możliwość udziału w postępowaniu szerszemu gronu dostawców i pozwala zachować konkurencyjność w pełnym zakresie.
Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, które sprzęt musi spełniać, aby zapewnić odpowiednią funkcjonalność oraz jakość wymaganych rozwiązań. Wymogi te odnoszą się do podstawowych standardów rynkowych, umożliwiając oferowanie rozwiązań przez wielu producentów i gwarantując równą konkurencyjność.
Aby zwiększyć liczbę potencjalnych wykonawców, zamawiający zdecydował się na zmianę zapisów opisu przedmiotu zamówienia (CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zaproszenia) co powinno jeszcze bardziej ułatwić dostępność szerszej gamy ofert i poszerzyć konkurencyjność postępowania.
2.	ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA (CHARAKTERYSTYKI):
 Nowa obowiązująca treść załącznika po zmianach stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert. 
Załączniki: Zmieniony Załącznik nr 1 - CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zał. 1A,)
           Specjalista ds. Zamówień Publicznych
                        i Kontraktowania Wydatków
           Monika Szostak
Załącznik 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Szkół ZDZ w Kazimierzy Wielkiej oraz w Jędrzejowie”.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert  częściowych.
Szczegóły dotyczące specyfikacji przedmiotu zamówienia zostały opisane poniżej;
1. Zestaw komputerowy -  17 szt. – VAT 0%

	[bookmark: _Hlk180663713]L.p.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	2. 
	Zastosowanie

	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej

	3. 
	Procesor
	Procesor klasy x86, łączna liczba rdzeni 16, 24 wątków, zaprojektowany do pracy w komputerachstacjonarnych taktowany zegarem podstawowym co najmniej 1.50 GHz, lub równoważny 16 rdzeniowy procesor klasy x86
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 40 000 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net ) – wydruk ze strony należy dołączyć do oferty. 
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	4. 
	Pamięć operacyjna
	32GB DDR5 4800 MHz możliwość rozbudowy do 128GB, 

	5. 
	Parametry pamięci masowej
	Min. 512GB SSD M.2 NVMe 

	6. 
	Grafika

	Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.6, Open CL 3.0 osiągająca w teście Average G3D Mark wynik na poziomie 1800 punktów.
Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.videocardbenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ

	7. 
	Wyposażenie multimedialne

	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W

	8. 
	Obudowa

	Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w pozycji pionowej typu Tower o maksymalnej sumie wymiarów 80 cm posiadająca min.: 2 szt. dla napędu optycznego typu SLIM, 2 wewnętrze półki umożliwiającą montaż dwóch sztuk dysku twardego 3,5” lub 2,5”. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.
Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej:
· awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora
· uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
· uszkodzenie płyty głównej
· uszkodzenie zasilacza
· uszkodzenie kontrolera Video.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko na kłódkę)
Zasilacz o mocy 260 W i sprawności min 93% przy 50% obciążeniu zasilacza (80 Plus Platinum)

	9. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows (załączyć  oświadczenie producenta)

	10. 
	BIOS

	Możliwość odczytania z BIOS: 
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model, pojemność, 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej
6. Zaimplementowany w BIOS podstawowy system diagnostyczny umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
- test procesora
- test pamięci RAM
- test dysku twardego
- test płyty głównej
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, selektywnego portów USB, funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, poszczególnych slotów M.2, wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora. 
BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

	11. 
	Bezpieczeństwo

	1. BIOS musi posiadać możliwość
· skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS,
· możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock)
· blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;
· kontroli sekwencji boot-ącej;
· startu systemu z urządzenia USB
· funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń
· funkcja przechowywania kopii partycji rozruchowej dysku (MBR/GPT) i automatycznego jej przywrócenia w przypadku jej uszkodzenia w wyniku działania szkodliwego oprogramowania (wirusa)
2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0); 
3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera
4. Zaimplementowany w BIOS mechanizm zakładania hasła dla dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dla dysków SSD NVMe
5. Zaimplementowany w BIOS mechanizm trwałego kasowania danych z dysków twardych zainstalowanych w komputerze w tym również dysków SSD NVMe
6. Czujnik otwarcia obudowy
7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego:
· informacje o systemie, min.:
· Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość.
· Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta, trybie pracy.
· Dysk twardy: typ, model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku.
· Data wydania i wersja BIOS
· Nr seryjny komputera
· możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera
· możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, modułu bluetooth, wentylatora, czytnika linii papilarnych, klawiatury, myszy, sieci przewodowej i bezprzewodowej, płyty głównej, ekranu dotykowego, modułu TPM, portów USB TYP-A i TYP-C, karty graficznej,
· rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
Komputer musi być wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia.
Komputer musi być wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz musi chronić Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS musi się odbywać z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego o którym mowa w wyżej.

	12. 
	Zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:
· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej;
· zdalną konfigurację ustawień BIOS;
· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD 
z serwera zarządzającego;
· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej;
· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);
· nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;
· wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego.
· zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie

	13. 
	
Certyfikaty i standardy

	1. Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
2. Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
3. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 8.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
4. Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski
Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej

	14. 
	Warunki gwarancji

	3-letnia gwarancja producenta komputera  świadczona na miejscu u klienta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem– oświadczenie producenta  załączyć do oferty .

	15. [bookmark: _Hlk119163745]
	Wsparcie techniczne producenta

	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:
-	weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć)
-	czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera


	16. 
	Wymagania dodatkowe

	1. Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional 64bit PL samoczynnie aktywujący się kluczem zaszytym w BIOS po podłączeniu do internetu lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny
2. Wbudowane porty i złącza:
- porty wideo: min. 2 szt. Display Port 1.4a + 1 szt. HDMI 1.4, opcjonalny port do wyboru instalowany na poziomie fabryki: 
- min. 11 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 
5 portów USB z przodu w tym:
- min 4 szt USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) w tym min 1 szt. z ładowaniem zewnętrznych urządzeń min 5V/1.5A nawet przy wyłączonym komputerze, 
- min. 1 szt portu USB typ-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) z ładowaniem urządzeń zewnętrznych min 5V/3A nawet przy wyłączonym komputerze
6 portów USB z tyłu w tym min 3 szt. USB 3.2 Gen 1, 
- port sieciowy RJ-45, 
- porty audio: audio-out z tyłu obudowy, port COMBO audio z przodu obudowy. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0,
4. Płyta główna z chipsetem min Q670, wyposażona w:
- 4 złącza DIMM z obsługą do 128GB pamięci RAM 4800Hz DDR5
- sloty: 1 szt. PCIe x16 Gen 4.0, 1 szt. PCIe x16 (elektrycznie x4) Gen 3.0, 2 szt. PCIe x1 Gen 3.0
- 4 złącza SATA 
- 2 złącza M.2 PCIe 4 x4 2280 dedykowane dla dysków M.2 SSD NVMe
- 1 złącze M.2 PCIe 3 x1 2230 dedykowane dla WiFi
5. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
6. Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)
7. Czytnik kart SD 


1. Monitor interaktywny dotykowy 98” - VAT 0% - 4 szt.
	LP.
	NAZWA KOMPONENTU
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	1. 
	Przekątna
	Monitor interaktywny dotykowy o przekątnej min 97"(247.7cm) z cienkimi ramkami

	2. 
	Panel
	IPS z powłogą szklaną AG, zerowa szczelina powietrzna.

	3. 
	Rozdzielczość fizyczna
	3840 x 2160 (4K UHD)

	4. 
	Format obrazu
	16:9

	5. 
	Jasność
	Min. 400 cd/m²

	6. 
	Kontrast statyczny
	Min. 1200:1

	7. 
	Czas reakcji 
	Max 8ms

	8. 
	Kąty widzenia
	poziomo/pionowo: 178°/178°

	9. 
	Kolory
	1.07B

	10. 
	Synchronizacja pozioma
	30 - 135kHz

	11. 
	Powierzchnia robocza szer. x wys.
	2159 x 1214 mm

	12. 
	Plamka
	0.562mm

	13. 
	Obudowa
	czarna, matowa

	MODUŁ DOTYK

	14. 
	Technologia dotykowa
	Technologia pozycjonowania dotyku powinna być wykonana w podczerwieni (technologia dotyku IR). Układ trwale wbudowany w ramę monitora bez stosowania jakichkolwiek nakładek i ramek.

	15. 
	Punkty dotykowe
	Min. 40

	16. 
	Dokładność dotyku
	+- 1.5mm

	17. 
	Grubość szkła
	3mm

	18. 
	Twardość szkła
	7H

	19. 
	Dotyk wykonywany
	stylusem, palcem, w rękawiczce

	20. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Monitor musi być Plug & Play
i kompatybilny z systemami Windows i Linux.

	INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE 

	21. 
	Analogowe wejścia sygnału
	VGAx1 (1920x1080 @60Hz)

	22. 
	Cyfrowe wejścia sygnału
	HDMI x3
USB-C x1 (przesyłanie obrazu, obsługa dotyku, ładowanie min. 65W)

	23. 
	Cyfrowe wyjście sygnału
	HDMI x1

	24. 
	Wejścia audio
	Mini jack x1

	25. 
	Sterowanie
	IR x1 (sterowanie pilotem)
RS-232c x1 (DSUB 9pin)
RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)

	26. 
	Wyjścia audio
	S/PDIF (Optical) x1
Mini jack x1
Wbudowane głośniki

	27. 
	HDCP
	HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2

	28. 
	Port USB
	x5 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć – 4x 3.2 , 1x USB-C)

	29. 
	RJ45 (LAN)
	x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB)

	WŁAŚCIWOŚCI

	30. 
	Zintegrowane oprogramowanie
	Do monitora musi być dołączone oprogramowanie obejmujące aplikację do tworzenia notatek, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje pozwalające na bezprzewodowe łączenie 
z urządzeniami Windows/iOS/Android

	31. 
	WiFi
	Dwuzakresowy moduł WiFi  (2,4 GHz / 5 GHz), 
Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 
Obsługa Bluetooth: 2.1/3.0/4.2/ 5.0)

	32. 
	Hardware
	Monitor należy dostarczyć wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Android 11 procesorem czterordzeniowym, czterowątkowym min. Quad core A55 CPU, Mali G52 GPU i pamięcią operacyjną RAM min. 4GB oraz pamięcią podręczną min. 32 GB z pełną obsługą 
i komunikacją WiFi, z dedykowanym gniazdem na komputer typu OPS oraz z dołączone 4x pióro dotykowe.

	33. 
	Dodatkowo
	OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe

	34. 
	Tryb kiosk
	tak

	35. 
	Maksymalny czas pracy bez przerwy
	24/7

	36. 
	Odtwarzanie multimediów
	tak

	37. 
	Obudowa
	metal

	OGÓLNE

	38. 
	Języki menu OSD
	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL

	39. 
	Parametry regulowane
	ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli), ustawienia wyświetlania ( jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), dostosuj ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, auto), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system)

	40. 
	Redukcja niebieskiego światła
	tak

	41. 
	Plug & Play
	DDC2B

	42. 
	Gwarancja
	5 lat

	MECHANICZNE

	43. 
	Orientacja
	pozioma

	44. 
	Konstrukcja bez wentylatora
	tak

	45. 
	MTBF
	50.000 godzin

	46. 
	Standard VESA
	800 x 600mm

	AKCESORIA W ZESTAWIE

	47. 
	Kable
	zasilający, USB, HDMI

	48. 
	Rysik
	x4 (Rysik z dwiema końcówkami)

	49. 
	Instrukcje
	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

	50. 
	Pilot
	Tak (baterie w zestawie)

	WBUDOWANY KOMPUTER

	51. 
	Typ
	Komputer typu OPS musi być w pełni kompatybilny z zaproponowanym monitorem.

	52. 
	Procesor 
	Procesor dwunastordzeniowy szesnasto wątkowy o typowym TDP nie przekraczającym 28W osiągający w klasyfikacji PassMark CPU Mark min. 17000 pkt. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SWZ

	53. 
	Pamięć RAM
	16GB DDR4

	54. 
	Dysk
	256GB M.2

	55. 
	Karta graficzna
	zintegrowana

	56. 
	Karta dźwiękowa
	zintegrowana

	57. 
	Komunikacja 
	1x HDMI 
1xLAN RJ45 (1Gbit/s)
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
2 x USB 3.2(Type C)
1 x (mic and headset combo))
Bluetooth 4.2
2x Antena WiFi

	58. 
	WiFi
	802.11a/b/g/n/ac

	59. 
	System operacyjny
	Wymagane jest aby dostarczony wraz z monitorem OPS posiadał zainstalowany system operacyjny min. WIN 11 Pro PL z pełną licencją użytkową(lub równoważny) wraz z oprogramowaniem  biurowym Microsoft Office 2021 LTSC (lub równoważnym). 

Nie dopuszcza się  dostarczenia OPS’a bez zainstalowanego systemu operacyjnego oraz pakietu biurowego lub  z zainstalowanym systemem operacyjnym i biurowym ograniczonym czasowo lub nie przeznaczonym do użytku w Polsce.

	MONTAŻ

	60. 
	Wykonawca zobowiązany jest do montażu monitorów interaktywnych w miejscu wskazanym prze zamawiającego lub dyrektora szkoły. Montaż ścienny należy wykonać na dedykowanym uchwycie, z wyprowadzeniem przewodów sygnałowych do biurka nauczyciela. Całość okablowania należy ukryć /zamontować  w natynkowych kanałach kablowych (dostarczenie i montaż kanałów kablowych po stronie wykonawcy). Przewody sygnałowe do połączenia komputera (stacjonarnego lub notebooka) muszą zostać zastosowane w odpowiedniej długości nie przekraczającej 10mb. Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenie wstępnej konfiguracji urządzenia.

	SZKOLENIE

	61. 
	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia wdrożeniowego wskazanym przez dyrektora placówki pracowników z zakresu działania i wykorzystania zainstalowanego systemu interaktywnego.



2. Monitor interaktywny dotykowy 86” – VAT 0% - 1 szt.
	LP.
	NAZWA KOMPONENTU
	WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

	1. 
	Przekątna
	Monitor interaktywny dotykowy o przekątnej min 85"(217.4cm) z cienkimi ramkami

	2. 
	Panel
	VA, powłoka antypołyskowa, szkło antyodblaskowe, matowa, polerowana powierzchnia, zerowa szczelina powietrzna.

	3. 
	Rozdzielczość fizyczna
	3840 x 2160 (4K UHD)

	4. 
	Format obrazu
	16:9

	5. 
	Jasność
	Min. 400 cd/m²

	6. 
	Kontrast statyczny
	Min. 4000:1

	7. 
	Kontrast dynamiczny
	Min. 4000:1

	8. 
	Czas reakcji 
	Max 6.5ms

	9. 
	Kąty widzenia
	poziomo/pionowo: 178°/178°
prawo/lewo: 89°/89°
góra/dół: 89°/89°

	10. 
	Kolory
	1.07B

	11. 
	Synchronizacja pozioma
	30 - 135kHz

	12. 
	Powierzchnia robocza szer. x wys.
	1895 x 1066mm

	13. 
	Szerokość ramki (boki, góra, dół)
	16.5mm, 16.5mm, 41mm

	14. 
	Plamka
	0.494mm

	15. 
	Obudowa
	czarna, matowa

	MODUŁ DOTYK

	16. 
	Technologia dotykowa
	Technologia pozycjonowania dotyku powinna być wykonana w podczerwieni (technologia dotyku IR). Układ trwale wbudowany w ramę monitora bez stosowania jakichkolwiek nakładek i ramek.

	17. 
	Punkty dotykowe
	50, 10pt writing (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego, 40-punktowy dotyk z Androidem)

	18. 
	Dokładność dotyku
	+- 1mm

	19. 
	Grubość szkła
	3mm

	20. 
	Twardość szkła
	7H

	21. 
	Dotyk wykonywany
	stylusem, palcem, w rękawiczce

	22. 
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Monitor musi być Plug & Play
i kompatybilny z systemami Windows i Linux.

	INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE 

	23. 
	Cyfrowe wejścia sygnału
	HDMI x4 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444)
DisplayPort x1 (2.1, max. 3840x2160 @30Hz)
USB-C x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz, RGB444 | DP 1.2 Alt mode,
Touch, 1x front: 100W PD , 1x back: 15W PD)

	24. 
	Cyfrowe wyjście sygnału
	HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display))
USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (tryb DP 1.2 Alt, dotykowy, 5W
PD, MSD (Multi-Screen Display))

	25. 
	Wejścia audio
	Mini jack x1

	26. 
	Sterowanie
	RS-232c x1 (DSUB 9pin)
RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)
IR x1

	27. 
	Wyjścia audio
	S/PDIF (Optical) x1
Mini jack x1
Wbudowane głośniki 2 x 18W (Facing up), 2x 8W (Przód)

	28. 
	HDCP
	HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3 USB-C: 2.3 + 1.3

	29. 
	Port USB
	x6 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć masowa - przód:
2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), tył: 2x v.3.2 (Gen 1,
5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD)

	30. 
	RJ45 (LAN)
	x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB)

	31. 
	Mikrofon
	Tak (Wykrywanie dźwięku do 8 m, skierowany do przodu)

	WŁAŚCIWOŚCI

	32. 
	Zintegrowane oprogramowanie
	Do monitora musi być dołączone oprogramowanie obejmujące aplikację do tworzenia notatek, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, dostęp do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i aplikacje pozwalające na bezprzewodowe łączenie 
z urządzeniami Windows/iOS/Android. Monitor musi posiadać certyfikat Google EDLA.

	33. 
	WiFi
	Moduł WiFi 6
Dwuzakresowy moduł WiFi  (2,4 GHz / 5 GHz), 
Standard Wi-Fi: IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 
Obsługa Bluetooth: 2.1+EDR/3.0/4.x/ 5.0)

	34. 
	Hardware
	Monitor należy dostarczyć wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym min. Android 13 procesorem czterordzeniowym, czterowątkowym min. Quad core A76+A55 CPU, Mali G610 MC4, GPU i pamięcią operacyjną RAM min. 8GB oraz pamięcią podręczną min. 64 GB z pełną obsługą 
i komunikacją WiFi, z dedykowanym gniazdem na komputer typu OPS oraz z dołączone 4x pióro dotykowe.

	35. 
	Dodatkowo
	OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe

	36. 
	Tryb kiosk
	tak

	37. 
	Maksymalny czas pracy bez przerwy
	24/7

	38. 
	Odtwarzanie multimediów
	tak

	39. 
	Obudowa
	metal

	OGÓLNE

	40. 
	Języki menu OSD
	EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL

	41. 
	Parametry regulowane
	ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia audio (głośność, basy, wysokie, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli), ustawienia wyświetlania ( jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), dostosuj ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, auto), ustawienia (sieć bezprzewodowa i sieci, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system)

	42. 
	Redukcja niebieskiego światła
	tak

	43. 
	Plug & Play
	DDC2B

	44. 
	Gwarancja
	5 lat

	MECHANICZNE

	45. 
	Orientacja
	pozioma

	46. 
	Konstrukcja bez wentylatora
	tak

	47. 
	MTBF
	50.000 godzin

	48. 
	Standard VESA
	800 x 600mm

	AKCESORIA W ZESTAWIE

	49. 
	Kable
	zasilający, USB, HDMI

	50. 
	Rysik
	x4 (Rysik z dwiema końcówkami)

	51. 
	Instrukcje
	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

	52. 
	Pilot
	Tak wraz z dołączonymi bateriami

	WBUDOWANY KOMPUTER

	53. 
	Typ
	Komputer typu OPS musi być w pełni kompatybilny z zaproponowanym monitorem.

	54. 
	Procesor 
	Procesor dwunastordzeniowy szesnasto wątkowy o typowym TDP nie przekraczającym 28W osiągający w klasyfikacji PassMark CPU Mark min. 17000 pkt. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  potwierdzający spełnienie wymogów SWZ

	55. 
	Pamięć RAM
	16GB DDR4

	56. 
	Dysk
	256GB M.2

	57. 
	Karta graficzna
	zintegrowana

	58. 
	Karta dźwiękowa
	zintegrowana

	59. 
	Komunikacja 
	1x HDMI 
1xLAN RJ45 (1Gbit/s)
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
2 x USB 3.2(Type C)
1 x (mic and headset combo))
Bluetooth 5
2x Antena WiFi

	60. 
	WiFi
	802.11a/b/g/n/ac/ax

	61. 
	System operacyjny
	Wymagane jest aby dostarczony wraz z monitorem OPS posiadał zainstalowany system operacyjny min. WIN 11 Pro PL z pełną licencją użytkową(lub równoważny) wraz z oprogramowaniem  biurowym Microsoft Office 2024 LTSC (lub równoważnym). 

Nie dopuszcza się dostarczenia OPS’a bez zainstalowanego systemu operacyjnego oraz pakietu biurowego lub  z zainstalowanym systemem operacyjnym i biurowym ograniczonym czasowo lub nie przeznaczonym do użytku w Polsce.

	MONTAŻ

	62. 
	Wykonawca zobowiązany jest do montażu monitorów interaktywnych w miejscu wskazanym prze zamawiającego lub dyrektora szkoły. Montaż ścienny należy wykonać na dedykowanym uchwycie, z wyprowadzeniem przewodów sygnałowych do biurka nauczyciela. Całość okablowania należy ukryć /zamontować  w natynkowych kanałach kablowych (dostarczenie i montaż kanałów kablowych po stronie wykonawcy). Przewody sygnałowe do połączenia komputera (stacjonarnego lub notebooka) muszą zostać zastosowane w odpowiedniej długości nie przekraczającej 10mb. Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenie wstępnej konfiguracji urządzenia.

	SZKOLENIE

	63. 
	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia wdrożeniowego wskazanym przez dyrektora placówki pracowników z zakresu działania i wykorzystania zainstalowanego systemu interaktywnego.
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