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[bookmark: _Hlk533757063]Dotyczy: postępowania pn.: „Remont pomieszczeń w Niepublicznym Przedszkolu HaHaHa
z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach Projektu „KREATYWNI ODKRYWCY” 
 ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO - 
ZAŁĄCZNIKA NR 1  - CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający ZDZ w Kielcach dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego  - CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA polegającej na wykreśleniu jak niżej:
1.	Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczeń w Niepublicznym Przedszkolu HaHaHa 
z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie na który składają się:
· Remont Sali dydaktycznej nr 1 (pom. nr 1.13 Rysunek nr 6 Projekt budowlany – Zał.1D),
· Remont Sali dydaktycznej nr 2 (pom. nr 1.14 Rysunek nr 6 Projekt budowlany – Zał. 1D), 
· Remont Sali ćwiczeń (pom. nr 8 Rys. nr 5 Projekt budowlany – Zał. 1C), 
· Remont sanitariatów dla maluchów na I piętrze (pom. Nr 1.15 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany – Zał. 1D), 
· Remont korytarzy na I piętrze (pom. Nr 1.6, 1.21, 1.22 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany – Zał. 1D), 
· Wymiana drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych i wejściowych 
Sala Ćwiczeń (pomieszczenie nr 8 Rysunek nr 5 Projekt budowlany)
1. Demontaż sufitu podwieszanego,
2. Zerwanie starych tapet ze ścian, 
3. Szpachlowanie sufitu, 
4. Szpachlowanie ścian, 
5. Demontaż ścianki z profili aluminiowych przeszklonej, 
6. Zakup, dostawa i montaż nowej ścianki z profili aluminiowych przeszklonej (wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego i obróbką )
7. Zabudowa otworu z płyt gk na stelażu, 
8. 2-krotne malowanie ścian i sufitów wraz z gruntowaniem, 
9. Demontaż lamp świetlówkowych 4x18W, 
10. Zakup, dostawa i montaż lamp LED 48W, 
11. Zerwanie wykładziny PCV, 
1. Wykonanie posadzki z homogenicznej wykładziny PCV. Rodzaj i kolor wykładziny do wcześniejszej akceptacji Inwestora. Wykładzina powinna posiadać co najmniej parametry opisane powyżej
2. Montaż nakładek parapetów z PCV grubości 40 cm wraz z listwami wykańczającymi, 
12. Demontaż gniazd wtyczkowych, 
13. Demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych, 
14. Wykucie bruzd pod instalację elektryczną, 
15. Ułożenie instalacji elektrycznej i zaprawienie bruzd, 
16. Montaż włącznika podwójnego


Remont korytarza (pom. nr 1.6 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany):
1. Demontaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 
2. Montaż sufitów podwieszanych 
3. Usunięcie tynku żywicznego, 
4. Poszpachlowanie nierówności ścian, 
5. Dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem, 
6. Rozebranie posadzek z płytek gressowych, 
7. Wywóz gruzu, 
8. Gruntowanie podłoża posadzki, 
9. Wyrównanie podłoża,
10. Gruntowanie
11. Wykonanie posadzki z homogenicznej wykładziny PCV. Rodzaj i kolor wykładziny do wcześniejszej akceptacji Inwestora. Wykładzina powinna posiadać co najmniej parametry opisane powyżej
12. Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych paneli LED 48W,
13. Zakup, dostawa i montaż nowych opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych paneli LED 48W,
14. Montaż na gotowym podłożu włącznika podwójnego,
15. Demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych, 
W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zmianie ulega Załącznik nr 1 Charakterystyka przedmiotu zamówienia. 
Nowa obowiązująca treść załącznika po zmianach stanowi załącznik do niniejszego pisma.

2. Powyższe zmiany nie powodują zmiany  terminu składania ofert.

Załączniki:
Zmieniony Załącznik nr 1 - CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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Załącznik nr 1
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po zmianach
Projekt „KREATYWNI ODKRYWCY” nr FESW.08.01-IZ.00-0062/23, REALIZOWANY PRZEZ ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027, Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
1.	Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczeń w Niepublicznym Przedszkolu HaHaHa z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie na który składają się:
· Remont Sali dydaktycznej nr 1 (pom. nr 1.13 Rysunek nr 6 Projekt budowlany, 
· Remont Sali dydaktycznej nr 2 (pom. nr nr 1.14 Rysunek nr 6 Projekt budowlany), 
· Remont sanitariatów dla maluchów na I piętrze (pom. Nr 1.15 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany), 
· Remont korytarzy na I piętrze (pom. Nr 1.6, 1.21, 1.22 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany), 
· Wymiana drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych i wejściowych 
w budynku Przedszkola Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opatowie przy ul. Marii Konopnickiej 2”.
Sala dydaktyczna nr 1 (pom. 1.13 Rys. nr 6 Projekt budowlany)
1. Szpachlowanie nierówności ścian, 
2. Dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem, 
3. Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego, 
4. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
5. Wyrównanie podłoża, 
6. Gruntowanie posadzki, 
7. Wykonanie posadzki z homogenicznej wykładziny PCV. Rodzaj i kolor wykładziny do wcześniejszej akceptacji Inwestora
Wykładzina powinna posiadać co najmniej wymienione parametry: 
· rodzaj wykładziny: PCV, 
· format: w rolce,
· grupa wykładzin: homogeniczne, 
· zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR,
· klasa ścieralności: T, 
· klasa użyteczności: 34/43, 
· klasyfikacja obiektowa – 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu, 
· klasyfikacja przemysłowa – 43 Intensywne natężenie ruchu, 
· grubość całkowita: 2,0 mm, 
· grubość warstwy użytkowej: 2,00 mm, 
· natężenie ruchu: bardzo duże, 
· klasa palności: Bfl-s1,
· wgniecenie resztkowe – wg normy EN ISO 24343 – wartość wymagana ≤ 0,10 mm, najlepsza zmierzona wartość : 0,02 mm,  
· antypoślizgowość – wg normy EN 12893 - Klasa DS (µ ≥ 0,30)
· antypoślizgowość – wg normy 51130 – R10, 
· antypoślizgowość – wg normy BS 7976-2 – PVT ≥ 36 – Niskie ryzyko poślizgu,
· reakcja na ogień wg EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m², 
· reakcja na ogień wg EN ISO 11925-2 – zgodny, 
· właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 – antystatyczne (≤ 2 kV),
· reakcja na ogień – wg normy EN ISO 9239-1 - właściwości elektrostatyczne – wg normy EN 1815 – antystatyczne (≤ 2 kV), 
8. Montaż nakładek parapetów z PCV grubości 40 cm wraz z listwami wykańczającymi, 
9. Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych, 
10. Zakup, dostawa i montaż paneli LED 48W w sufitach podwieszanych, 
11. Demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych, 
12. Montaż włącznika podwójnego

Sala dydaktyczna nr 2 (pomieszczenie nr 1.14 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany)
1. Szpachlowanie nierówności ścian, 
2. Dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem, 
3. Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego, 
4. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i cokolików na ścianie, 
5. Wyrównanie podłoża, 
6. Gruntowanie podłoża,
7.  Wykonanie posadzki z homogenicznej wykładziny PCV. Rodzaj i kolor wykładziny do wcześniejszej akceptacji Inwestora. Wykładzina powinna posiadać co najmniej parametry opisane powyżej
8. Montaż nakładek parapetów z PCV grubości 40 cm wraz z listwami wykańczającymi, 
9. Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych, 
10. Zakup, dostawa i montaż paneli LED 48W w sufitach podwieszanych, 
11. Demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych, 
12. Montaż włącznika podwójnego,

Remont sanitariatów dla maluchów (pom. Nr 1.15 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany),
1. Rozbiórka ścianek systemowych HPL wraz z wywozem, 
2. Zakup, dostawa i montaż nowych ścianek systemowych wykonanych z HPL. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach z tworzywa sztucznego (wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego i obróbką ) . Kolor i rodzaj do wcześniejszej akceptacji Inwestora. 
3. Montaż skrzydeł drzwiowych z płyt HPL rozwieranych, 
4. Demontaż umywalek porcelanowych wraz z demontażem baterii,
5. Demontaż ustępów z miską fajansową,
6. Zakup, dostawa i montaż nowych umywalek wraz z bateriami,
7. Zakup, dostawa i montaż zaworów,
8. Zakup, dostawa i montaż nowych ustępów

Remont korytarzy (pom. 1.21 i 1.22 Rys. nr 6 Projekt budowlany)
1. Demontaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 
2. Montaż sufitów podwieszanych 
3. Poszpachlowanie nierówności ścian, 
4. Dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem, 
5. Rozebranie posadzek z płytek gressowych, 
6. Wywóz gruzu, 
7. Gruntowanie podłoża posadzki, 
8. Wyrównanie podłoża,
9. Gruntowanie
10. Wykonanie posadzki z homogenicznej wykładziny PCV. Rodzaj i kolor wykładziny do wcześniejszej akceptacji Inwestora. Wykładzina powinna posiadać co najmniej parametry opisane powyżej
11. Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych paneli LED 48W,
12. Zakup, dostawa i montaż nowych opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych paneli LED 48W,
13. Montaż na gotowym podłożu włącznika z tworzywa sztucznego podwójnego 
14. Demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych, 



Remont korytarza (pom. nr 1.6 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany):
1. Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych paneli LED 48W,
2. Zakup, dostawa i montaż nowych opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych paneli LED 48W,
Wymiana drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych 
1. Demontaż drzwi ewakuacyjnych,
2. Zakup, dostawa i montaż nowych drzwi ewakuacyjnych
3. Obróbka ościeży. Miejsce wykonywania prac należy przywrócić do stanu pierwotnego,
4. Zdemontowane drzwi należy w ostrożny i staranny sposób zdemontować oraz  złożyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce (zakres prac obejmuje również ewentualne wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki), 
5. Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót remontowych. 
Wymiana drzwi wejściowych – ścianki aluminiowej przeszklonej
1. Demontaż ścianki aluminiowej przeszklonej – drzwi wejściowych, 
2. Zakup, dostawa i montaż nowej ścianki aluminiowej przeszklonej – drzwi wejściowych,
6. Obróbka ościeży. Miejsce wykonywania prac należy przywrócić do stanu pierwotnego 
3. Zdemontowane drzwi należy w ostrożny i staranny sposób zdemontować oraz  złożyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce (zakres prac obejmuje również ewentualne wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki), 
4. Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót remontowych.

· Przed złożeniem ofert cenowej obowiązkowa jest wizja lokalna. Wymiary drzwi podane przez Zamawiającego są orientacyjne, przed wykonaniem zlecenia należy dokonać własnych pomiarów,
· Zastosowane drzwi powinny posiadać deklaracje własności użytkowych, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami.
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