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 SST 01.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w ramach remontu łazienek w tym łazience dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku CKZ Kozienice przy                             ul. Głowaczowskiej 41.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzi:

WEWNĘTRZNE PRACE BUDOWLANE
- demontaż armatury: umywalek, baterii umywalkowych, ustępów,

- demontaż istniejących podejść kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne, 
- rozbiórka posadzek z płytek, 

- frezowanie powierzchni betonowych, 

- rozbiórka okładzin ściennych z płytek,

- wykucie ościeżnicy stalowej, 
- demontaż skrzydeł drzwi, 
- rozbiórki ścian z cegły,
- demontaż opraw oświetleniowych, pieca gazowego, czujki czadu i gazu, włączników światła, gniazd elektrycznych, luster
- demontaż przykręcanych elementów wyposażenia, 
- demontaż rurociągów z PCV oraz żeliwnych,
- demontaż podejść odpływowych

- wykucie bruzd w ścianach z cegieł pod montaż instalacji i podejść pod umywalki, WC

- przebijanie otworów w stropie pod instalacje,
- wykucie bruzd w ścianach dla prowadzenia przewodów instalacji elektrycznej do montażu suszarek do rąk, gniazd eklektycznych, grzejników elektrycznych
- wywóz materiałów z rozbiórki i demontażu na składowisko wraz pokryciem kosztów utylizacji, 
Z uwagi na ciągłą eksploatację budynku, zakres robót został opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu i odkrywek sprawdzających.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność kosztorysem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują.

3. SPRZĘT
Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.

4. TRANSPORT
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

− zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki ostrzegawcze),

− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).
Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające rozbiórce i będące poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia osób trzecich.
Elementy przeznaczone do ponownego montażu, należy demontować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i w należyty sposób przechować do czasu ich ponownego montażu. 
Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia. 
Do czasu wywiezienia gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w kontenerach poza terenem prowadzenia prac, zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia znajdujące się w pobliżu. Miejsce gromadzenia materiałów z rozbiórki uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty

powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i

zasadami sztuki budowlanej.
7. OBMIAR ROBÓT
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar 
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót. 

Po zakończeniu robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany.

Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i

wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I INFORMACJE
Aktualne normy i przepisy związane
SST 02 STOLARKA DRZWIOWA
1. 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych stolarki drzwiowej w łazienkach w tym łazience dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku CKZ Kozienice przy                             ul. Głowaczowskiej 41
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu:
- stolarki drzwiowej w łazience, 
- ścianki sanitarnej z płyt HPL
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

Normach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST                            i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji karty materiałowe zawierające dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
Stolarka drzwiowa 
- drzwi do łazienki – płytowe w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem wraz z ościeżnicą regulowaną w kolorze skrzydła, skrzydło o szerokości 90 cm kompletne z klamkami i szyldami, wyposażone  zamek z wkładką ( z wyjątkiem drzwi do toalety dla osób niepełnosprawnych), drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła lub podcięcia o sumarycznej powierzchni min. 220 cm².
- drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia. Drzwi prowadzące do pomieszczenia izolującego oraz drzwi łączące je z dalszą częścią ustępu powinny się zamykać samoczynnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy                    i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- drzwi do łazienki przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych wyposażyć w samozamykacz suwakowy z funkcją „stop”, z możliwością włączenia funkcji blokady skrzydła drzwi w pozycji otwartej 90°, wyposażone obustronne klamki ze stali nierdzewnej, bezpieczne (końcówka klamki zagięta jest pod kątem 90( w kierunku skrzydła drzwi) i w zamek łazienkowy
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne płytowe pełne (do zastosowania w szkołach). Wypełnienie drzwi płyta wiórowa w ramie z klejonki drewna iglastego, wzmocniona wewnętrznym ramieniem                     ze sklejki, drzwi obustronnie obłożone płytą HDF.

Akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej. 

Zamki metalowe do wkładek patentowych i łazienkowe w zależności od rodzaju pomieszczenia.

Klamki ze stali nierdzewnej
Przed przystąpieniem do wykonania stolarki sprawdzić w naturze wymiary oraz pion                   i poziom elementów budowlanych, w których będzie ona montowana.
W cenie montażu drzwi należy uwzględnić wykonanie prac związanych z przystosowaniem otworów do drzwi.
Przed wbudowaniem rodzaj, kolorystyka okleiny drzwi i ościeżnic – należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru deklaracje własności użytkowych na wbudowane drzwi. 

Kabiny sanitarne z płyt HPL grubości 12 mm z drzwiczkami

 – wyposażone w zamek, zawiasy, klamki i wszystkie konieczne elementy niezbędne                                     do prawidłowego montażu. Rozwiązanie systemowe, wykonane z wysokociśnieniowego laminatu HPL grubości 12 mm, wyposażone w okucia metalowe. Kolorystyka ścianki – granat -  w uzgodnieniu z Zamawiającym. Drzwi rozwierane szerokości min. 80 cm otwierane na zewnątrz. Ścianki dzielące z prześwitem nad podłogą 0,15 m. Wysokość ścianek HPL 2,10 m. W łazience należy wykonać  kabiny firmy ALSANIT (lub równoważne). Powierzchnia przed miską ustępową co najmniej                    0,6  x 0,9 m w rzucie poziomym.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt przeznaczony do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. 
TRANSPORT

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych.

5.   WYKONANIE ROBÓT

Wymiary stolarki  przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować dopasowując do wymiarów wewnętrznych otworów i drzwiowych mierzonych z natury.
Stolarkę wbudować należy kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami.
Po wbudowaniu stolarki drzwiowej należy prawidłowo naprawić i wykończyć ościeże.
6. 
KONTROLA JAKOŚCI

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.

Roboty podlegają odbiorowi.
7. 
OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.

8. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Dopuszczalne odchylenia krawędzi drzwi w poziomie i pionie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy.

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane
SST 03 ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE 
1. 
WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, remontu w łazienkach w tym łazience dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku CKZ Kozienice przy                             ul. Głowaczowskiej 41
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST   
Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wykonania następujących prac: 
- obsadzenie belek w ścianach

- montaż ścianki działowej z okładziny obustronnej z płyt gipsowo-kartonowych GKBI grubości 12,5 mm na konstrukcji z profili z wypełnieniem wełną mineralną grubości 50 mm, 

- zamurowanie otworów, zabetonowanie otworów w stropach i posadzkach

- obudowanie pionów kanalizacji sanitarnej płytami gipsowo-kartonowymi,

- obudowanie stelaży typu Geberit płytami gipsowo – kartonowymi,

- dostawa i montaż ścianek HPL, 

- przygotowanie podłoża pod układanie płytek na ścianach i posadzkach, 

- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej 

- wykonanie izolacji poziomych i pionowych z folii w płynie - dwukrotne,

- wykonanie obwodowych izolacji z folii w płynie w łazience – dwukrotne, 

- wyrównanie podłoża przed położeniem płytek,  

- wykonanie posadzek z płytek

- wykonanie okładziny z płytek na ścianach, 

- malowanie ścian 

- uzupełnienie cokolika z płytek wys. 10 cm na zaprawę klejącą na korytarzu
- dostawa i montaż pojemników na mydło,
- dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe,
- dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy,

- wypełnienie zaprawą wnęk i bruzd po montażu przewodów elektroinstalacyjnych.
- skrycie w murze podejść pod umywalki, 

- zamurowanie bruzd w ścianie, 

- montaż sufitów podwieszonych kasetonowych, 

- dostawa i montaż kratek wentylacyjnych 
- dostawa i montaż luster klejonych do ścian nad umywalkami
- dostawa i montaż lustra w łazienne dla osób niepełnosprawnych,

- dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych – poręcze uchylne ze stali nierdzewnej, 

- instalacja przycisku pociąganego do wzywania pomocy w łazience dla niepełnosprawnych, 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST .
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2023 r. poz. 682,

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 1213,

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (z późniejszymi zmianami) - Dz. U. 2023 r. poz. 215.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji karty  materiałowe zawierające dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe
Ścianka działowa na konstrukcji z profili CW i UW z z dwustronnym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych GKBI grubości 12,5 mm, „wodoodpornych” jednowarstwowo, płyty przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza, wypełnienie wełną mineralną gr. 50 mm, styki płyt szpachlowane
Wełna mineralna (np. ISOVER AKU – PŁYTA lub równoważna) grubości 50 mm do wypełnienia ścianek gk – gęstość min. 45 kg/m3
Warstwa wyrównawcza pod posadzki
zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 69 1-10 mm lub równoważna 
Hydroizolacyjna folia w płynie uszczelniająca warstwy: minimum dwie. Grubość warstwy                            od 0,4 mm do 0,8 mm. Przed zakryciem hydroizolacji z folii w płynie wykonawca pisemnie zgłosi izolacje Inspektorowi Nadzoru do odbioru. 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego zgłaszania Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkich robót ulegających zakryciu lub zanikających, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem ich zakrycia.
Zaprawa klejowa wytwarzana fabrycznie: 

- przyczepność min. 0,5 MPa,

      - gęstości w stanie suchym ok. 1,4   kg/ dm3. 

Płytki gres o wymiarach 29,8x59,8 cm rektyfikowane (okładzina ścienna do spodu sufitu podwieszonego)
- gatunek pierwszy,

- nasiąkliwość wodna ≤0,1%

- wytrzymałość na zginanie - min. 40MPa 
- odporność na plamienie: klasa(3-5)
- kolorystyka, rodzaj i sposób układania płytek w uzgodnieniu  z Zamawiającym przed wbudowaniem

Płytki gres antypoślizgowe o wymiarach 59,8x59,8 cm rektyfikowane
- gatunek pierwszy,

- antypoślizgowość - R10  
- nasiąkliwości wodna - ≤0,1% 
- wytrzymałość na zginanie - min. 40MPa 
- odporność na ścieranie wgłębne (mm3): 130 
- odporność na plamienie: klasa(3-5)  
- kolorystyka, rodzaj i sposób układania płytek w uzgodnieniu  z Zamawiającym przed wbudowaniem

Zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Należy zastosować fugę elastyczną, ceramizowaną szerokości 1mm, w kolorze użytych płytek.
Zestaw produktów do malowania ścian i sufitów.

Zestaw produktów bezrozpuszczalnikowych jednego producenta do wykonania powłok malarskich na ścianach wewnętrznych i sufitach,  składający się z: 

- preparatu do gruntowania podłoża,

- farby  lateksowej odpornej na szorowanie i światło, zapewniającej oddychanie ścian oraz idealne krycie powierzchni, nadająca malowanemu podłożu matowy wygląd, (kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem).
Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych, 
uchwyt umywalkowy 2 szt., uchwyt do WC 2 szt., typ uchwytu: uchylne, montowane do ściany. Poręcz uchylna dla osób n/p – poręcz długości 60 cm, wykonana z rury Ø 32 mm ze stali nierdzewnej. Max. obciążenie 120 kg. Do montażu przy WC i przy umywalce. 
Dostawa i montaż lustra w łazience dla osób niepełnosprawnych
Lustro uchylne dla osób n/p, bezpieczne – lustro uchylne z ręczną regulacją kąta nachylenia. Tafla szkła o wymiarach 60x60 cm obramowana tylko po bokach profilem ze stali nierdzewnej. Montaż do muru za pomocą kołków rozporowych.
Montaż luster w łazienkach
Lustra montować nad umywalkami w pomieszczeniach sanitarnych. Dolna krawędź lustra powinna być na wysokości umożliwiającej montaż pojemników na mydło w płynie pomiędzy umywalką a lustrem, lustra bezpieczne
Montaż wyposażenia w łazienkach dla osób niepełnosprawnych 
Elementy wyposażenia łazienek dla osób niepełnosprawnych montować na następujących wysokościach od poziomu posadzki pomieszczenia: 

- uchwyty na wysokości 75 – 85cm, 

- umywalki na wysokości ok. 85cm, 

- lustro na wysokości ok. 110cm, - pojemniki na ręcznik papierowy, mydło w płynie i papier toaletowy na wysokości 80 – 85cm.
Sufit podwieszony kasetonowy systemowy, o konstrukcji z profili stalowych wypełnionych płytami gr. 13 mm, wykonanymi z twardej wełny mineralnej formowanej na gorąco. Płyty o wymiarach 60x60 cm oraz profile konstrukcyjne w kolorze białym. 

System montażowy zgodnie z wymaganiami i technologią producenta. 

Wysokość pomieszczenia po zakończonym montażu sufitu wynosi 2,60m.

Urządzenia alarmowe/ System przywołania pomocy) – zestaw do WC montowany w zasięgu osoby korzystającej z toalety. Przycisk lub linka wyzwania pomocy, znajdująca się na maksymalnej wysokości 40 cm od poziomu posadzki – linka /przycisk powinny aktywować alarm. Sygnalizator akustyczno-optyczny informujący o konieczności udzielania pomocy. 
Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych metalowe lakierowane, prostokątne – dostawa i montaż
Elementy wyposażenia kabin wc i umywalni - materiał: stal nierdzewna 

	Dozownik mydła w płynie, 

Pojemność zbiornika: 1000 ml

Materiał: stal nierdzewna szczotkowana (matowa) z powłoką Anti-FingerPrint

Wysokość: 28,5 cm

Szerokość: 15 cm

Głębokość: 9,5 cm
Dozownik wykonany ze stali nierdzewnej, trwały i bezproblemowy w utrzymaniu czystości, mydło uzupełniane z kanistra. Pojemnik montowany do ściany.
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	Pojemnik na ręczniki papierowe pojedyncze, pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej, trwały i bezproblemowy w utrzymaniu czystości. Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym. Pojemnik pomieści do 500 szt. składanych ręczników papierowych. Posiada okienko do kontroli zużycia ręczników. Pojemnik montowany do ściany.
Wysokość: 26,5 cm

Szerokość 25,5 cm 

Głębokość 12 cm
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	Pojemnik na papier toaletowy, średnica papieru do 19 cm

materiał: stal nierdzewna szczotkowana (matowa) z powłoką Anti-FingerPrint

Wysokość: 25 cm

Szerokość: 23,3 cm

Głębokość: 11,5 cm
Pojemnik montowany do ściany.
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Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa oraz zgodności z polskimi i europejskimi normami
Wykonanie warstwy wyrównawczej
Należy wyrównać poziom posadzki 
Wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych 
- po rozbiórce ścian z cegieł należy wykonać zabudowę z obustronnym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych zamontowanych obustronnie na ruszcie metalowym z profili CW  i UW z wypełnieniem wełną mineralną grubości 5 cm, 
Okładziny ścian z płytek gres
Okładzinę z płytek gres o wymiarach 29,8x59,8 cm wykonać w pomieszczeniach łazienki/wc                  do wysokości sufitu podwieszanego
Kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Powierzchnie podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej                  dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny.

Przed przystąpieniem do prac  należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. 

Należy sprawdzić i skorygować usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury                     i uzbrojenia (puszki elektryczne, gniazdka, wyłączniki itp.). 

Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. 

Spoiny okładziny ściennej gr. 1mm, powinny być w jednej linii ze spoinami podłogowymi.

Łata kontrolna o dł. 2 m przyłożona w dowolnym miejscu okładziny w dwóch prostopadłych                   do siebie kierunkach, nie powinna wykazywać odchyleń większych niż 2 mm.

Posadzki z płytek gres. 

Miejsca, w których stykają się dwa rodzaje posadzek, np. w otworach drzwiowe, musi przebiegać pod zamkniętym skrzydłem drzwiowym.

Posadzki z płytek gres o wymiarach 59,8x59,8 cm wykonać na projektowanych warstwach podbudowy.
Wykonać cokoliki z płytek gres od strony korytarzy o wysokości 10 cm. Poziome fugi posadzki przechodzą w pionowe pomiędzy płytkami cokołu lub okładziny ściennej. 
Przed ułożeniem płytek podłogowych należy upewnić się, czy powierzchnie podłoża są równe, maksymalne odchylenie może wynosić 3 mm na 3 m i zatarte na gładko.

Przed ułożeniem płytek, należy sprawdzić i potwierdzić ich wzór, jego dopasowanie                                i rozmieszczenie urządzeń dodatkowych.
Prace malarskie.

Warunki przystąpienie do robot malarskich.
Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie                    i kontroli materiałów.

Ściany i sufity malować dwukrotnie w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, obowiązujących przy tego typu pracach.  Pracownicy  zatrudnieni powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, zaopatrzeni w odzież ochronną.
3. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                      w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Prace malarskie.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa powinna być jednolita, bez , smug, plam i śladów pędzla.         

Powłoki powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, nie powinny się rozmazywać.        

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Posadzki i okładziny ścienne z płytek
Odbiór gotowych posadzek i okładzin ścian następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

· wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
· prawidłowości ukształtowania powierzchni,

· połączenia posadzki i okładzin z podłożem

· prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,

· wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów,
9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z umową.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane
 SST 04 ROBOTY INSTALACYJNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych, w ramach remontu w łazienkach w tym łazience dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku CKZ Kozienice przy                             ul. Głowaczowskiej 41

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót instalacyjnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzi:
1.3.1 roboty remontowe instalacji sanitarnych:

- w łazience dla niepełnosprawnych – umywalka oraz ustęp przystosowany dla osób niepełnosprawnych wraz z doprowadzeniem i dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- dostawa i montaż umywalek z bateriami stojącymi wraz z doprowadzeniem i dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- należy tak dobrać umywalkę w łazience dla niepełnosprawnych, aby odległość do przeciwległej ściany była nie mniejsza niż 150 cm

- dostawa i montaż kompletu podtynkowego do wc wraz ze stelażem, przyciskiem spłukującym, miską wiszącą i deską wolnoopadającą wraz z doprowadzeniem i dostosowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

- przewody wody zimnej - izolacja otulinami o grub. 9 mm, przewody wody ciepłej zaizolować otulinami 20 mm lub innymi o podobnych właściwościach. Podejścia do przyborów zlokalizować w bruzdach ściennych,

- podłączenie przewodów wody ciepłej i zimnej z baterią należy wykonać za pomocą elastycznych przewodów połączeniowych. Na zakończeniach przewodów wody zimnej i ciepłej pod umywalkami zamontować zawory kątowe kulowe 1/2” ― 3/8”, 
- wymiana pionu kanalizacyjnego w obrębie łazienek,

- montaż zdemontowanego pieca gazowego,

- dostawa i montaż kratek wentylacyjnych,
- wszystkie rurociągi prowadzić w ścianach,
1.3.2 roboty remontowe instalacji elektrycznych
- wymiana gniazd wtykowych
- dostawa i montaż dodatkowych gniazd wtykowych z doprowadzeniem zasilania. Gniazda użytkowe 230 V w każdym pomieszczeniu instalować wyłącznie ze stykiem ochronnym, przy czym pojedyncze gniazda muszą mieć styk ochronny u góry. Przewód fazowy musi być zawsze montowany w lewym zacisku a przewód zerowy w prawym zacisku, przewód PE w zacisku bolca ochronnego. Po wykonaniu robót Wykonawca przedstawi protokoły z pomiarów elektrycznych.

- montaż czujki czadu i gazu
- wymiana opraw oświetleniowych – oprawa oświetleniowa LED 60x60cm z wbudowanym czujnikiem ruchu PIR, z regulacją czasu podtrzymania załączenia, przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym. 
- Wykonawca robót dobierze lampy LED w ten sposób, aby zapewnić właściwą wartość natężenia oświetlenia w pomieszczeniach. Po wykonaniu robót Wykonawca przedstawi protokół z pomiarów natężenia oświetlenia.
- Wszystkie przewody należy prowadzić podtynkowo.

- montaż suszarek elektrycznych do rąk z doprowadzeniem zasilania. Przewody elektryczne należy prowadzić podtynkowo w bruzdach w ścianach. Wykonawca wykona linie zasilające suszarek w energię elektryczną, wykona pomiary ochronne, zamontuje przewody zasilające. Instalacja elektryczna musi być uziemiona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Odległość montażu suszarki od krawędzi umywalki minimum 1,0 m. 

Instalacja urządzenia powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego                                     i uprawnionego montera, urządzenie może być zainstalowane jedynie na instalacji stałej. Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej powinno być przeprowadzone przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Suszarka musi być podłączona do stałej instalacji elektrycznej, zabezpieczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami – wyłącznik różnicowo – prądowy wysokiej czułości I n≤0,03A. Pomiędzy suszarką a przyłączem do sieci powinien znajdować się wyłącznik nadmiarowo – prądowy o przerwie między stykami co najmniej 3 mm. Instalacja elektryczna musi być uziemiona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Suszarka nie może być zainstalowana na palnej powierzchni. 
- dostawa i montaż grzejników do łazienki elektrycznych o mocy  2000W z regulacją temperatury i termostatem wraz z doprowadzeniem zasilania, instalowane w odległości nie mniejszej niż 60cm od źródła wody, stopień ochrony min. IP24
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji karty materiałowe zawierające dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem
